1. Conectar-se no MNR pelo endereço disponível no Valive usando um prompt e ssh
2. Pode-se conectar no MLR se usar o endereço 192.168.11.101 e a senha secreta

<http://valive.velsis.com.br/api/v1/hosts.txt>

Conectar no equipamento de araucária:

ssh -p 18277 [velsis@vpnvalive.velsis.com.br](mailto:velsis@vpnvalive.velsis.com.br)

Parar e iniciar o TOMCAT

sudo service tomcat stop

sudo service tomcat start

Escutar o UDP como server

nc -u -l 6664